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	Wymagania minimalne Zamawiającego
	OFEROWANE PARAMERTY

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

WYPEŁNIA WYKONAWCA

	
	Wymagania dla pojazdu
	

	1.1. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2024.1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski.
	

	1.2. 
	Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r., z późniejszymi zmianami w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP tj. napisy STRAŻ na drzwiach przednich, numery operacyjne oraz oznakowanie taśmą odblaskową. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.3. 
	Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany w 2026 roku.
	Podać rok produkcji

	1.4. 
	Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE.
	

	1.5. 
	Liczba miejsc do siedzenia – min. 5 z kierowcą. Ilość drzwi – 4. (nie dopuszcza się zastosowania ławki, jako 2 rzędu siedzeń).
	

	2. 
	Podstawowe parametry napędu/podwozia
	

	2.1. 
	Silnik o napędzie typu PHEV o minimalnej pojemności 2200 cm³ i minimalnej mocy 280 KM, spełniający aktualną normę emisji spalin EURO 6, posiadający baterię o pojemności użytecznej min. 11 kWh i zasięgu na napędzie elektrycznym  min. 40 km. 
	

	2.2. 
	Maksymalny moment obrotowy min. 650 Nm, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek.
	

	2.3. 
	Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 12l/100 km.
	

	2.4. 
	Skrzynia biegów automatyczna min. 9 biegowa.
	

	2.5. 
	Napęd 4x4 dołączany ręcznie lub automatycznie.
	

	2.6. 
	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
	

	2.7. 
	Hamulce tarczowe lub tarczowe wentylowane, dopuszcza się bębny hamulcowe tylnej osi.
	

	2.8. 
	Zawieszenie: przód pojazdu - niezależne z wahaczami poprzecznymi, tył - resory piórowe.
	

	2.9. 
	Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg].
	

	2.10. 
	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).
	

	2.11. 
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 69 l.
	

	2.12. 
	Felgi ze stopów metali lekkich, fabryczne z oponami A/T, przystosowanymi do jazdy zimą, obręcze min. 18 cali
	

	2.13. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe.
	

	2.14. 
	Prześwit pod osią tylną min. 233 mm.
	

	2.15. 
	Zewnętrzny wlot dopływu powietrza do silnika.
	

	2.16. 
	Kąt nachylenia bocznego pojazdu min. 30o
	

	3. 
	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu
	

	3.1. 
	Kolor nadwozia: czerwony, dopuszcza się możliwość oklejenia nadwozia z wykorzystaniem folii PPF
	Podać kolor

	3.2. 
	Wymiary pojazdu [mm]:
·  długość minimum 5350,
·  rozstaw osi minimum 3250,
·  szerokość minimum 2075, nie uwzględniając lusterek,
·  długość przestrzeni ładunkowej minimum 1635,
· wysokość przestrzeni ładunkowej 525,
· podniesienie zawieszenia względem fabrycznego minimalnie o 40 mm.
	

	3.3. 
	Konstrukcja pojazdu typu pick-up  jedno lub dwubryłowa o nadwoziu samonośnym lub na ramie, czterodrzwiowa z platformą ładunkową.
	

	3.4. 
	Reflektory przeciwmgielne z przodu pojazdu w technologii LED.
	

	3.5. 
	Pojazd wyposażony w  Immobiliser oraz w min. w systemy: ABS, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z sygnalizacją hamowania awaryjnego, system wspomagania awaryjnego hamowania, system kontroli zjazdu z pochyłości (HDC), układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA), Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS), System kontroli trakcji (TCS).
Sygnalizacja awaryjnego hamowania – automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania.
	

	3.6. 
	Zamontowana stalowa osłona podwozia obejmująca skrzynię biegów, dyferencjał tylny, most przedni, silnik i zderzak.
	

	3.7. 
	Czujniki parkowania minimum tylne oraz kamery 360o
	

	4. 
	Wyposażenie pojazdu
	

	4.1. 
	Tempomat
	

	4.2. 
	System Start & Stop
	

	4.3. 
	Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne.
	

	4.4. 
	Elektrycznie regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne.
	

	4.5. 
	Lusterko wsteczne.
	

	4.6. 
	Automatyczne wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu.
	

	4.7. 
	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc.
	

	4.8. 
	Kierownica po lewej stronie pojazdu, wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia.
	

	4.9. 
	Kolumna kierownicy z regulacją.  
	

	4.10. 
	Wspomaganie kierownicy elektryczne lub hydrauliczne.
	

	4.11. 
	Gniazdo USB i 12 V w kabinie z przodu pojazdu.
	

	4.12. 
	Zdalnie sterowany centralny zamek, z co najmniej dwoma pilotami.
	

	4.13. 
	Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietniki z przodu i dla drugiego rzędu siedzeń.
	

	4.14. 
	Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w kolorze ciemnym, tapicerka skórzana.
	

	4.15. 
	Klimatyzacja automatyczna co najmniej 2- strefowa.
	

	4.16. 
	Relingi dachowe.
	· 

	4.17. 
	Minimum 8 głośników z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe.
	

	4.18. 
	Instalacja radiowa wyposażona w antenę.
	

	4.19. 
	Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu.
	

	4.20. 
	Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica.
	

	4.21. 
	Hak holowniczy kulowy, homologowany, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem do podłączenia przyczepy.
	

	4.22. 
	Ładowność przyczepy ciągniętej z hamulcem min. 3500 kg.
	

	4.23. 
	System ułatwiający cofanie z przyczepą. 
	

	4.24. 
	Instalacja elektryczna i antenowa do radiostacji.
	

	4.25. 
	Aktywny układ wydechowy.
	

	4.26. 
	Kamera OFF Road.
	

	4.27. 
	Oświetlenie dachowe o mocy min. 23 000 lumenów z homologacją drogową, podwójne tryby świecenia sterowane technologią Lazer „flash-to-dim”, min. 5 lat gwarancji.
	

	4.28. 
	Oświetlenie dodatkowe w atrapie przedniej min. 36 żarówek LED o mocy min. 3W i min. 11 900 lumenów i gwarancją min. 5 lat.
	

	4.29. 
	Oświetlenie z tyłu i boku pojazdu w technologii LED o mocy min. 3000 lumenów na lampę i gwarancją min. 5 lat.
	

	4.30. 
	Przednie reflektory i tylne lampy pojazdu w technologii LED.
	

	4.31. 
	Wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu z lina syntetyczną, o uciągu min. 5000 kg, sterowana przewodowo oraz bezprzewodowo.
	

	4.32. 
	Bagażnik dachowy (platforma dachowa)
	

	4.33. 
	Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502) oraz być wyposażony w:  
1.  Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składającej się co najmniej z następujących elementów:  
a)  Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością zmiany tonów.
b)  Minimum jednego neodymowego głośnika o mocy min. 100W zapewniającego poziom ciśnienia akustycznego min. 80dB. Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi.
c) Dodatkowo zestaw sygnalizacji niskotonowej (basowej) przeznaczony do pracy z modulatorem podstawowym o mocy min. 200W. 
2.   Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED z podświetlanym napisem STRAŻ. Belka dopasowana do szerokości dachu. Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej). Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Belka zespolona z kloszem bezbarwnym lub niebieskim o świetle niebieskim.
3.  W atrapie przedniej zamontowane 2 moduły lamp kierunkowych LED o świetle niebieskim. Układ sterowania (podłączenie) modułami musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej)
4. Pojedyncza lampa błyskowa LED zamontowana na dachu pojazdu w części tylnej (HARDTOP) nie wyższa niż 10cm.
5. Po stronie prawej i lewej pojazdu min. po 2 moduły lamp kierunkowych LED o świetle niebieskim. 
6. Sterowanie lampami błyskowymi pojazdu uprzywilejowanego oraz sygnałami dźwiękowymi poprzez wyniesiony manipulator z przewodem spiralnym, zamontowanym na desce rozdzielczej. 
7. Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy ze zbiornikiem wody minimum 200l, posiadający świadectwo CNBOP. Wyposażony w napęd spalinowy, minimalnej wydajności 50l/min. Długość przewodu na bębnie minimum 50 metrów.
	

	5. 
	Pozostałe warunki Zamawiającego
	

	5.1. 
	Nad przestrzenią ładunkową należy zamontować zabudowę systemową typu HARDTOP zgodną z zaleceniami producenta pojazdu bez szyb bocznych i przeszklonej tylnej klapy. Kształt zabudowy powinien być zbliżony do kształtu karoserii pojazdu oraz nie wpływać negatywnie na aerodynamikę całego pojazdu. Zabudowa powinna być stale zamocowana do nadwozia. Wewnątrz zabudowy powinno znajdować się oświetlenie wewnętrzne.  Materiał wykonania zabudowy powinien być tego samego typu co całość pojazdu (dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów pod warunkiem odporności na działanie korozji i nie wymagających okresowej konserwacji). W kolorze nadwozia, lub czarnym.
	

	5.2. 
	Systemowa wykładzina przestrzeni sprzętowej wykonana z kompozytu.
	

	5.3. 
	Ruchoma przegroda skrzyni ładunkowej, z systemem mocowania ładunku.
	

	5.4. 
	Przewód do ładowania baterii o długości min. 10m.
	

	5.5. 
	W samochodzie zamontowana przetwornica 230V.
	

	5.6. 
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:
- instrukcji obsługi samochodu w języku polskim,
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny.
- kartę gwarancyjną,
- 2 komplety kluczy.
	

	5.7. 
	Odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy.
	





