**Pacyna, 19 lutego 2024 r.**

**Znak: OND.7234.2.2024**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 50 000,00 złotych netto do kwoty 130 000,00 złotych netto**

**Zamawiający: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP: 971-066-41-97** zaprasza do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zadań pn.:

* **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice.**
* **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice- Słomków**
* **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn**
* **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna**
* **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model**
* **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki**
* **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka 115.**
* **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka 142**
* **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków**
1. **Przedmiot zamówienia:**
	1. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice** jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi nr 140311W o nawierzchni gruntowej, na działce ewidencyjnej nr 30 obręb geodezyjny (0019) Sejkowice na odcinku ok. 300 m. W ramach przebudowy drogi planowane jest: wykonanie i położenie podbudowy z kruszywa naturalnego, położenie dwóch warstw asfaltowych o szerokości drogi 3,5 m oraz wykonanie poboczy. Szczegóły w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokość projektowanej drogi musi być spójna z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz z faktycznymi warunkami terenowymi. Wykonanie stałej organizacji ruchu. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt drogi należy wykonać na mapie do celów projektowych mapę dostarczy Zamawiający.
	2. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice-Słomków** jestwykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej, na działce ewidencyjnej nr 55 obręb geodezyjny (0019) Sejkowice i dz. nr 51 (0021) Słomków na odcinku ok. 650 m. W ramach przebudowy drogi planowane jest: wykonanie i położenie podbudowy z kruszywa naturalnego, położenie dwóch warstw asfaltowych o szerokości drogi 3,5 m oraz wykonanie poboczy. Szczegóły w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokość projektowanej drogi musi być spójna z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz z faktycznymi warunkami terenowymi. Wykonanie stałej organizacji ruchu. Projekt drogi należy wykonać na mapie do celów projektowych mapę dostarczy Zamawiający.
	3. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn** jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi nr 140322W o nawierzchni asfaltowej, na działce ewidencyjnej nr 74 obręb geodezyjny (0004) Luszyn na odcinku ok. 610 m. W ramach przebudowy drogi planowane jest: wykonanie i położenie na istniejącej podbudowie bitumicznej, dwóch warstw asfaltowych o szerokości drogi 3,5 m oraz wykonanie poboczy. Szczegóły w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokość projektowanej drogi musi być spójna z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz z faktycznymi warunkami terenowymi. Projekt drogi należy wykonać na mapie do celów projektowych, mapę dostarczy Zamawiający. Wykonanie stałej organizacji ruchu. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
	4. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model, ul. Leśna** jestwykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, na działce ewidencyjnej nr 86 obręb geodezyjny (0007) Model na odcinku ok. 200 m. W ramach przebudowy drogi planowane jest: wykonanie i położenie na istniejącej podbudowie bitumicznej, dwóch warstw asfaltowych o szerokości drogi 3,5 m oraz wykonanie poboczy. Szczegóły w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokość projektowanej drogi musi być spójna z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz z faktycznymi warunkami terenowymi. Wykonanie stałej organizacji ruchu. Projekt drogi należy wykonać na mapie do celów projektowych mapę dostarczy Zamawiający.
	5. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Model** jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi nr 140335W o nawierzchni asfaltowej, na działce ewidencyjnej nr 157 obręb geodezyjny (0007) Model na odcinku ok. 200 m. W ramach przebudowy drogi planowane jest wykonanie i położenie na istniejącej podbudowie bitumicznej, dwóch warstw asfaltowych o szerokości drogi 3,5 m oraz wykonanie poboczy. Szczegóły w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokość projektowanej drogi musi być spójna z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz z faktycznymi warunkami terenowymi. Wykonanie stałej organizacji ruchu. Projekt drogi należy wykonać na mapie do celów projektowych mapę dostarczy Zamawiający.
	6. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: **Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki** jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej, na dz. nr 29 (0015) Remki – droga gminna nr 140316 W i dz. nr 38 (0015) Remki - droga gminna 140339 W na odcinku 1200 m. W ramach przebudowy drogi planowane jest wykonanie i położenie podbudowy z kruszywa naturalnego, położenie dwóch warstw o szerokości drogi 3,5 m oraz wykonanie poboczy. Szczegóły w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokość projektowanej drogi musi być spójna z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz z faktycznymi warunkami terenowymi. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonanie stałej organizacji ruchu. Projekt drogi należy wykonać na mapie do celów projektowych mapę dostarczy Zamawiający.
	7. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn**.: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka 115** jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi nr 140328W o nawierzchni asfaltowej, na działce ewidencyjnej nr 115 obręb geodezyjny (0014) Rakowiec na odcinku ok. 1000 m. W ramach przebudowy drogi planowane jest: wykonanie i położenie na istniejącej podbudowie bitumicznej, dwóch warstw asfaltowych o szerokości drogi 3,5 m oraz wykonanie poboczy. Szczegóły w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokość projektowanej drogi musi być spójna z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz z faktycznymi warunkami terenowymi. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonanie stałej organizacji ruchu. Projekt drogi należy wykonać na mapie do celów projektowych mapę dostarczy Zamawiający.
	8. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn**.: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka 142** jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi nr 140311W, o nawierzchni asfaltowej, na działce ewidencyjnej nr 142 obręb geodezyjny (0014) Rakowiec na odcinku ok. 500 m. W ramach przebudowy drogi planowane jest: wykonanie i położenie na istniejącej podbudowie bitumicznej, dwóch warstw asfaltowych o szerokości drogi 3,5 m oraz wykonanie poboczy. Szczegóły w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokość projektowanej drogi musi być spójna z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz z faktycznymi warunkami terenowymi. Wykonanie stałej organizacji ruchu. Projekt drogi należy wykonać na mapie do celów projektowych mapę dostarczy Zamawiający.
	9. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn**.: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków** jestwykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę drogi nr 140325W o nawierzchni gruntowej, na działce ewidencyjnej nr 195 obręb geodezyjny (0013) Raków na odcinku ok. 750 m. W ramach przebudowy drogi planowane jest: wykonanie i położenie podbudowy z kruszywa naturalnego, położenie dwóch warstw o szerokości drogi 3,5 m oraz wykonanie poboczy. Szczegóły w uzgodnieniu z Inwestorem. Szerokość projektowanej drogi musi być spójna z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków oraz z faktycznymi warunkami terenowymi. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonanie stałej organizacji ruchu. Projekt drogi należy wykonać na mapie do celów projektowych mapę dostarczy Zamawiający.
	10. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie bądź uzyskanie następujących elementów:
2. dokumentacja do zgłoszenia robót.
3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. przedmiar robót.
5. kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy.
6. uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących, wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania.
7. uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do dokonania zgłoszenia robót budowlanych bądź uzyskania pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb).
8. dokonania prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych we właściwej jednostce organizacyjnej bądź uzyskania pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb).
	1. Dokumentacja do zgłoszenia robót (bądź projekt budowlany w zależności od potrzeb) - 3 egz.
9. Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz.
10. Przedmiary robót - 3 egz.
11. Kosztorys inwestorski - 3 egz.
12. Kosztorys ofertowy - 3 egz.
13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
14. Wersja elektroniczna (PDF + wersja edytowalna) na płycie CD całego zakresu prac - 1 egz.
	1. Wykonana dokumentacja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością
	2. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie.
	3. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.
	4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia.
	5. Wykonawca dokonując wyceny wykonania dokumentacji projektowej uwzględnia wszystkie ewentualne koszty opinii, uzgodnień, rysunków, map oraz innych niezbędnych do wykonania opracowań.
	6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zamówienia.
15. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:** cena usługi
16. **Miejsce i termin złożenia oferty**: Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenie 7, 09-541 Pacyna lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (sekretariat) **do dnia 26 lutego 2024r. do godz. 15 30** Oferta powinna być opatrzona napisem: **„Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej na przebudowę dróg gminnych”**
17. Termin otwarcia ofert: **do dnia 27 lutego 2024r. do godz. 800**
18. **Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2024 r.**
19. **Termin płatności**: 14 dni od daty otrzymania dokumentacji wraz z fakturą vat.
20. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami**: Małgorzata Wiercińska tel. 24 2858045, nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl

Wójt Gminy Pacyna
(-) Krzysztof Woźniak

Załączniki:

1. Mapa poglądowa drogi **w miejscowości Sejkowice (**załącznik nr 1).
2. Mapa poglądowa drogi **w miejscowości Sejkowice- Słomków** (załącznik nr 2).
3. Mapa poglądowa drogi w  **miejscowości Luszyn** ( załącznik nr 3).
4. Mapa poglądowa drogi **w miejscowości Model, ul. Leśna** (załącznik nr 4).
5. Mapa poglądowa drogi w **miejscowości Model** (załącznik nr 5).
6. Mapa poglądowa drogi w **miejscowości Remki** (załącznik nr 6).
7. Mapa poglądowa drogi w **miejscowości Rakowiec, działka 115 (**załącznik nr 7).
8. Mapa poglądowa drogi **w miejscowości Rakowiec, działka 142 (**załącznik nr 8).
9. Mapa poglądowa drogi **w miejscowości Raków** (załącznik nr 9).
10. Formularz ofertowy (załącznik nr 10).
11. Wzór umowy (załącznik nr 11).
12. Oświadczenie (załącznik nr 12).
13. Klauzula RODO(załącznik nr 13).